|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свая винтовая стальная **открытого** типа.  **Диаметр ствола 133 мм.** Толщина стенки ствола 4.0/4.5мм. Диаметр лопасти 350мм. Толщина стенки лопасти 6мм | | | | | | |
| IMG_20150623_173812 | 1,5 | 1880/2000 | 400 | 1400 | 3280/3400 | Дополнительная  Лопасть-350р.  Увеличение лопасти в диаметре каждые 50мм-100р.  Обвязка швеллер,двутавровая балка 780р,п/м.  Профтруба,уголок 300р.п/м |
| 2,0 | 2170/2320 | 400 | 1400 | 3570/3720 |
| 2,5 | 2450/2660 | 400 | 1400 | 3850/4060 |
| 3,0 | 2740/2980 | 400 | 1400 | 4140/4380 |
| 3,5 | 3050/3300 | 400 | 1400 | 4450/4700 |
| 4,0 | 3300/3630 | 400 | 1400 | 4700/5030 |
| 4,5 | 3600/3960 | 400 | 1400 | 5000/5360 |
| 5.0 | 3900/4280 | 400 | 1400 | 5300/5680 |